차세대네트워크통신 중간고사
학번________________________________ 이름 _________________________________
1. 다음 802.11 MAC frame format을 완성하시오. [10점, 각 2.5점]
	
	Duration /ID
	Address 1
	
	
	Sequence Control
	Address 4
	
	FCS


2. 802.11a에서는 다음과 같은 파라미터를 사용합니다: contention slot time = 9us, SIFS = 16us, PIFS = 25us, DIFS = 34us. 
A. 만일 Station X가 collision avoidance를 위해 5 slot을 back off하기로 결정하고 MAC frame 전송에 성공했다면, Station X의 전송 직전 channel이 idle하게 되고 나서 얼마만에 Station X의 전송이 시작되었습니까? ________________________ [5점]
B. (A)번 문제에서, 또 다른 Station Y가 있었고, Station Y가 4 slot 만을 back off했다면, Station X는 Station Y가 전송을 성공적으로 마친 후 (즉 ACK를 받은 후) 얼마만에 전송을 시도하겠습니까? __________________________ [5점]
3. 802.11 MAC에는 세 종류의 프레임 종류가 있습니다. Data 프레임이 그 하나인데, 나머지 둘은 무엇 무엇인지 쓰고 각각에 해당하는 구체적인 프레임 하나씩을 쓰시오. [10점, 각 2.5점]
A. _____data_________________ 
B. ______________________ (예: ___________________________)
C. ______________________ (예: ___________________________)
4. 802.11p WAVE에서

C. 정의된 채널의 전체 개수는 몇 개입니까? ___________________________ [5점]
D. 이 중 급한 교통안전 메시지를 전달하거나, 서비스 채널에서 제공 중인 서비스를 광고하는 데 쓰여지는 채널을 무엇이라 부릅니까? ________________________________________________ [5점]
E. 하나의 WAVE 장비가 한 번에 사용할 수 있는 서비스 채널은 몇 개입니까? _________________________________ [5점]
5. 802.11 MAC을 한 마디로 요약하면 ______________________________ 방식이라고 할 수 있습니다. (힌트: 6개의 글자로 이루어진 약자입니다) [5점]
6. WBSS 없이 메시지를 보내는 경우
A. 어느 채널(들)에서 전송할 수 있습니까? _________________________________ [2점]
B. 어떤 프로토콜을 사용할 수 있습니까? ____________________________________ [2점]
7. WAVE는 무선랜과는 달리 7개의 채널이 있고, 그 중 control channel과 하나의 서비스채널을 오가야 할 수도 있기 때문에 다중채널을 MAC에서 어떻게 사용하는가에 관한 표준이 별도로 필요합니다. 이를 위해 IEEE에서 제정한 표준을 무엇이라고 부릅니까? __________________________________________ [5점]
8. WAVE 장비 중
A. 자동차에 장착되는 것을 무엇이라고 부릅니까? ___________________________ [2점]
B. 길 가나 길 위의 고정구조물에 부착되는 것을 무엇이라고 부릅니까? ______________________________________ [2점]
9. WAVE 시스템을 정의하는 표준은 네트워크 계층과 그 상위는 1609[.1/.2/.3/.4]이며 데이터링크계층 중 LLC는 802.2, 그리고 MAC 계층과 PHY 계층은 이 표준입니다. IEEE 표준인 이것은 무엇인가요? ___________________________________ [2점]
10. Control 프레임에 해당하는 RTS/CTS는 특별히 이 상황을 타개하기 위해서 쓰입니다. 물리적인 Carrier Sense (CS) 범위 바깥에 경쟁자가 있어 마치 숨어 있는 노드와 같다고 하여 붙여진 이름인 이 상황은 무엇입니까?  _____________________________________________________ [2점]
11. WAVE에서 서비스를 광고하는데 쓰여지는 WAVE announcement frame이라는 것은 data, control, management 중 어느 타입입니까? ______________________ [5점]
12. 802.11p에서는 메시지의 우선순위에 따른 전송 확률 차별화를 위해 802.11e EDCA 메커니즘을 사용합니다. 구체적으로, WAVE에서 사용되는 EDCA 파라미터 3개를 적으시오.
i. _________________________ [5점]
ii. _________________________ [5점]
iii. _________________________ [5점]
F. WAVE에서는 802.11에서 있었던 연결 절차 중 3가지가 없습니다 무엇입니까? [15점, 각 5점] ___________________________________________________________________________________________

13. WAVE 시스템에서 응용을 identify하는 인식자를 무엇이라고 부릅니까? _____________ [3점]
14. 만약 서비스가 IP 기반의 서버로부터 제공된다면 WSA에는 무엇이 포함되게 되는가? _____________________________________________________________________________
15. 어떤 응용을 실제로 시작하거나 사용하기 전에 먼저 거쳐야 할 절차는 무엇인가? ____________________________________________________________________________________
16. PA는 Alice의 공용키, VA는 Alice의 개인키, SAB는 Alice와 Bob사이에 쓰는 대칭키라고 하자. 그리고 어떤 메시지 M을 키 K로 암호화한 것을 [M]K 로 표기하기로 하자. 메시지 해쉬(다이제스트)는 H(M)으로 표시하기로 한다. 또한 Alice와 Bob 모두는 X라는 CA에게 인증서를 발급받았다. 공용키 알고리듬은 메시지 자체에 대해서는 사용되지 않는다. 이 때 Alice가 난생 처음 보는 옆 차 Bob에게 
C. M이라는 메시지를 서명한 뒤 암호화하여 보내고자 한다. 네 개의 암호화된 블록으로 이 내용을 보낼 때 어떤 블록들인지 위의 notation을 사용하여 표시하라. ___________________________________________________________________________________
D. (A)를 하기 위해 전제되어야 할 조건을 생각해 보자. Bob은 Alice가 (A)에서 메시지 전송을 하기 전에 Alice에게 무엇을 주었어야 하는가? 문제에 주어진 notation을 써서 표기하라. ________________________________________________________________________
17. Replay 공격을 막기 위해 메시지와 함께 보내지는 시간 및 장소 정보는 Secured WSA의 어디에 들어가는가? _______________________________________________________________
18. 자동차 네트워크에서 
E. 대칭키 알고리듬이 아닌 공용키 알고리듬을 써야 하는 가장 큰 이유는 무엇인가? ________________________________________________________________________________________
F. (A)의 이유에도 불구하고 현실적으로는 대칭키 알고리듬을 함께 쓰게 되는데, 그 이유는 무엇인가? ________________________________________________________________________
19. 호동이는 고속도로 운전 중에 따분해진 동승자들을 위해 다음에 지나칠 RSU에서 최근 히트 음악 몇 곡을 다운 받기로 했다 (차를 멈추지는 않고). 1609.4의 default 파라미터 설정을 사용하고, SCH 채널들을 통해 RSU와 통신하여 이 서비스를 받을 때 
G. 현실적으로 이 서비스를 실현하는데 가장 어려운 점은 무엇이라고 생각하는가? __________________________________________________________________________ [5점]
H. 우리나라에서 개발된 어떤 기술이 이 문제점을 해결하는 데 도움이 될 것이라고 예상되는가? __________________________________________________________________________ [5점]
